# ACIS 出力アダプター

セクション名 [ENF2ACIS]

## AcisFileVer

ACISのファイルバージョンを指定する。

- デフォルト値: 32
- 選択肢
  - 10: 10
  - 11: 11
  - 12: 12
  - 13: 13
  - 14: 14
  - 15: 15
  - 16: 16
  - 17: 17
  - 18: 18
  - 19: 19
  - 20: 20
  - 21: 21
  - 22: 22
  - 23: 23
  - 24: 24
  - 25: 25
  - 26: 26
  - 27: 27
  - 28: 28
  - 29: 29
  - 30: 30
  - 31: 31
  - 32: 32
  - 6: 6
  - 7: 7
  - 8: 8
  - 9: 9

## PointCoincidentTolerance

同一点トレランスを設定する
正の実数値
(ただし、1e-6より下の値を指定した場合は、デフォルト値で変換される。)

- デフォルト値: 0.000001

## TolerantModeling

トレラントモデリングを行う

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: トレラントモデリングを行わない
  - 1: トレラントモデリングを行う

## OutputEntity

出力する要素を指定する。

- デフォルト値: ALL
- 選択肢
  - ALL: SOLID+WIRE
  - SOLID: Lump Entity を出力
  - WIRE: Wire Entity を出力

## SkipSeparate

LUMPごとにパートを作成せずに、ENFと同じ構造で出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: LUMP毎にパートを作成する
  - 1: ENFのとおりの構造で出力する

## ProductMode

CADdoctorとデフォルト動作を合わせる

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ASFALISモード
  - 1: CADdoctorモード