# CATIA V4 入力アダプター

セクション名 [CATIA2ENF]

## ElementType

要素タイプごとに変換の有無を指定する。
8桁の整数で表す。8桁の整数を"abcdefgh"とすると、各桁は以下の要素に対応する。
a: SOLID
b: VOLUME
c: SKIN
d: FACE
e: SURFACE
f: CURVE
g: POINT
h: (Reserved)常に0を指定する
aには以下のいずれか、bからgは 0: 変換しない または 1: 変換する を指定する。
0: 変換しない
1: SOLEを変換する
2: SOLMを変換する
3: SOLEとSOLMを変換する

- デフォルト値: 11111110

## AxisBody

座標軸のみのボディーを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 座標軸のみのボディーを変換する
  - 1: 座標軸のみのボディーを変換しない

## AxisSystem

変換時の基準とする座標系を指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 絶対座標系
  - 1: 作業座標系

## SuppressionType

SHOW/NOSHOWとレイヤーフィルターによって要素の表示が制御される。このオプションではこれら2つの仕組みの組み合わせで、非表示要素の変換をON/OFFできる。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: カレントレイヤーとSHOW
  - 1: カレントレイヤーとSHOW/NOSHOW両方
  - 10: 全レイヤーとSHOW
  - 11: 全レイヤーとSHOW/NOSHOW両方

## SimpleAssembly

アセンブリー構造を簡略化して変換する。
(DetailWorkSpaceにDittoが無い時、アセンブリーを作成しない。)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## StructureMode

アセンブリー構造取得モードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## ProductMode

CADdoctorとデフォルト動作を合わせる

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ASFALISモード
  - 1: CADdoctorモード

## XVLOption

XVL用オプションを指定する。(ウインドウ、空ワークスペースを変換する。)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON