# STEP 入力アダプター

セクション名 [STEP2ENF]

## UseLegacyEncoding

STEPファイル内の文字列が指定した方式でエンコードされているとみなして変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: Unicodeエンコーディング
  - 1: レガシーエンコーディング
  - 2: SJISエンコーディング

## XConvertPMI

PMIを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertView

ビューを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSystemProperty

システム属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertGeometryType

変換する要素を指定する

- デフォルト値: 3
- 選択肢
  - 1: B-repを変換
  - 2: polygonを変換
  - 3: B-repとpolygonを変換

## ConvertLayer

レイヤーを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## DefaultLayerNumber

レイヤー未設定要素に割り当てるレイヤー番号
-1: レイヤー未設定
0以上の整数値: 指定された値を使用する

- デフォルト値: -1

## ConvertIsolatedCurveName

単独線の名前を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertIsolatedPointName

単独点の名前を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## CreateSeam

シーム入れを行うかどうかを制御する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: シーム入れを行わない
  - 1: STEP出力元のシステムによりシーム入れの有無が決まる
  - 2: 常にシーム入れを行う

## PointTolerance

STEP to ENFのヒーリング処理で使用する同一点トレランスを設定する。[mm]
正の実数値を指定する。
0を指定した場合デフォルト値(0.01)が使用される。
-1を指定した場合モデルトレランス(STEPファイルのモデル精度)が使用される。モデルトレランスとして許容する値の最大値はパラメーターMaxAllowableFileTolで指定可能。

- デフォルト値: 0

## CreateSeamTolerance

シーム入れの処理に使用するトレランスを指定する。[mm]
正の実数値を指定する。
値を指定しない場合または-1を指定した場合は推奨値が使用される。

- デフォルト値: -1

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertGDT

GDT, Datum, DatumTarget を変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSurfFinish

SurfaceFinishを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLineWeld

LineWeldを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSymbol

カスタムシンボルを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## SavedViewMethod

Saved View の変換方法を指定する。
(XConvertView=1の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: 次のシステムの出力仕様に合わせる: STEPファイルのヘッダーに書かれたシステム(自動判別)
  - 0: STEPで推奨される定義方法に合わせる
  - 1: 次のシステムの出力仕様に合わせる: NX, Creo Parametric
  - 2: 次のシステムの出力仕様に合わせる: CATIA V5-6R2017以前
  - 3: 次のシステムの出力仕様に合わせる: SOLIDWORKS
  - 4: 次のシステムの出力仕様に合わせる: CATIA V5-6R2018以降, 3DEXPERIENCE R2017x以前