# CATIA V5 (組込型) 出力アダプター

セクション名 [ENF2CAA]

## XConvertPMI

PMIを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: ポリライン要素として変換する

## XConvertView

キャプチャーを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSystemProperty

システム属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertMaterial

マテリアル属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertGeometryType

ポリゴンをCGRとして変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ポリゴンを変換しない
  - 1: ポリゴンを変換する

## ConvertIsoCurve

単独カーブを変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertInfiniteLine

無限直線・半直線を変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## CollectCurve

すべての単独カーブを1フィーチャーとして変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: カーブごとに1フィーチャーとして変換する。
  - 1: 1フィーチャーとして変換する。

## ConvertIsoPoint

単独点を変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## CollectVertex

すべての単独点を1フィーチャーとして変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 単独点ごとに1フィーチャーとして変換する。
  - 1: 1フィーチャーとして変換する。

## SkipIsolatedPlane

ENFのIsolatedPlaneの変換をスキップする

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換する
  - 1: 変換をスキップする

## HideDefaultPlane

デフォルト平面を非表示にする。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: アセンブリーモデルの場合はデフォルト平面を非表示にする（単一パートモデルの場合は表示）
  - 1: デフォルト平面を非表示にする

## ConvertRefAxis

参照軸を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 単独カーブとして変換する
  - 2: 半直線として変換する

## Axis

座標系(Axis System)を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## InstancePathDisp

インスタンスパスごとの表示属性を変換する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## HideSurface

サーフェスの表示属性を指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 元モデルの属性を用いる
  - 1: 強制的に非表示にする

## HideWire

単独カーブ・単独点の表示属性を指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: CollectCurve=1の場合は単独カーブ・単独点を表示にする。CollectCurve=0の場合は単独カーブ・単独点を元データの表示属性に合わせて変換する。
  - 1: 強制的に非表示にする

## FaceColor

フェースの色を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## EdgeColorMode

エッジ色を変更する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ソリッド・シートに属するエッジの色で最も多く使われている色を使用する。未定義色が最も多い場合は、2番目に多い色が採用される。
  - 1: 強制的に黒にする
  - 2: ソリッド・シートに属するエッジの色で最も多く使われている色を使用する。未定義色が最も多い場合は、色を設定しない。

## FaceTransparency

フェースの透過度を変換する。FaceColor=1 の場合のみ有効。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## AnalyticSphere

球面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 球面をNURBSで変換する
  - 1: 球面を解析表現で変換する

## AnalyticCylinder

円柱面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 円柱面をNURBSで変換する
  - 1: 円柱面を解析表現で変換する

## AnalyticCone

円錐面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 円錐面をNURBSで変換する
  - 1: 円錐面を解析表現で変換する

## AnalyticTorus

トーラス面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: トーラス面をNURBSで変換する
  - 1: トーラス面を解析表現で変換する

## AnalyticTabcyl

タブシル面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: タブシル面をNURBSで変換する
  - 1: タブシル面を解析表現で変換する

## AnalyticRevolution

回転面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 回転面をNURBSで変換する
  - 1: 回転面を解析表現で変換する

## AnalyticLine

直線を解析表現で変換する。
CollectCurve=0 を設定する必要がある。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 直線をNURBSで変換する
  - 1: 直線を解析表現で変換する

## AnalyticCircle

円弧を解析表現で変換する。
CollectCurve=0 を設定する必要がある。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 円弧をNURBSで変換する
  - 1: 円弧を解析表現で変換する

## AnalyticEllipse

楕円弧を解析表現で変換する。
CollectCurve=0 を設定する必要がある。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 楕円弧をNURBSで変換する
  - 1: 楕円弧を解析表現で変換する

## AnalyticPCurve

PCurve を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 2
- 選択肢
  - 0: PCurveをNURBSで変換する
  - 2: PCurveを解析表現で変換する

## UseTemplateFile

テンプレートファイルを使用して変換する。
テンプレートファイルはパラメーター TemplatePart/TemplateAsm またはコンフィグキーワード TEMPLATE_PART/TEMPLATE_ASSEMBLY で指定する。
オプションとコンフィグキーワードが両方指定された場合にはコンフィグキーワードの方が適用される。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 使用しない
  - 1: 使用する

## TemplatePart

パートモデルのテンプレートファイルを指定する。

- デフォルト値:

## TemplateAsm

アセンブリーモデルのテンプレートファイルを指定する。

- デフォルト値:

## EdgeCurveMaxGap

フェース間ギャップ許容値を指定する。
指定された場合、フェース間の接合をその許容値まで緩めながら試みる。
指定なしまたは不正な値が指定された場合は緩めながらの接合処理を行わない。
正の実数値

- デフォルト値: -1

## HybridDesignMode

ハイブリッドデザインを有効にする

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: CAD設定に合わせる
  - 0: ハイブリッドデザインを使用しない
  - 1: ハイブリッドデザインを使用する

## CreateMonolithicAssembly

内部アセンブリー構造でツリーを作成する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: アセンブリーごとにCATProductファイルを作成する
  - 1: 1つのCATProductファイルを作成する

## GenerateQAReport

変換レポートを生成する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換レポートを生成しない
  - 1: 変換レポートを生成する

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置)をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## CalcInnerShellArea

マスプロパティ変換において、内部空洞面積を計算対象とするかどうかを指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 内部空洞の面積を含めない（濡れ面積のみ計算）
  - 1: 内部空洞の面積を含める

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: ポリライン要素として変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: ポリライン要素として変換する

## XConvertGDT

Geometrical Tolerance, Datum, Datum Target を変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: ポリライン要素として変換する

## XConvertSurfFinish

Roughnessを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: ポリライン要素として変換する

## XConvertLineWeld

Weld Symbolを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: ポリライン要素として変換する

## XConvertSpotWeld

SpotWeldを変換する。(PMI)
打点は単独点を持つ形状セットとして変換し、属性情報は形状セットのパラメーターに変換する。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLocator

ロケーターを変換する。(PMI)
ポリライン要素として変換する。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIの設定に従う
  - 0: 変換しない
  - 2: ポリライン要素として変換する

## XConvertSymbol

セマンティック情報を持たないアノテーションをポリライン要素として変換する。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: ポリライン要素として変換する

## PartNumber

CATIA V5のパーツ番号に割り当てるENFの属性を指定する。
指定した属性が空の場合は、CATIA V5のデフォルトの名前とする。

- デフォルト値: BodyName
- 選択肢
  - BodyName: ENFのパート名もしくはアセンブリー名を割り当てる
  - PartName: ENFのPartNameを割り当てる
  - PartNumber: ENFのPartNumberを割り当てる

## Nomenclature

CATIA V5の名称に割り当てるENFの属性を指定する。

- デフォルト値: PartName
- 選択肢
  - BodyName: ENFのパート名もしくはアセンブリー名を割り当てる
  - PartName: ENFのPartNameを割り当てる
  - PartNumber: ENFのPartNumberを割り当てる

## ProductMode

CADdoctorとデフォルト動作を合わせる

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ASFALISモード
  - 1: CADdoctorモード

## KeepNativeFilename

CATIA V5 to CATIA V5の変換を行った際、元のファイル名を変換後のファイルとする。
変換元CADがCATIA V5以外の場合は正しく動作しない。
トップのファイル名は、変換時に出力ファイルとして指定した名前になる。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ENFのBody名をファイル名とする
  - 1: 元のファイル名を使用して変換する