# STL 出力アダプター

セクション名 [ENF2STL]

## AsciiMode

出力するSTLファイルの形式を指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: バイナリー形式
  - 1: ASCII形式

## ApxLengthTol

B-repからのポリゴン生成(テセレーション)に使用する近似距離トレランスを指定する。[mm]
正の実数値を指定する。

- デフォルト値: 0.1

## ApxAngleTol

B-repからのポリゴン生成(テセレーション)に使用する近似角度トレランスを指定する。[度]
正の実数値を指定する。
指定した値が不正な場合はデフォルト値が使用される。

- デフォルト値: 10

## ConvertPolygonFromBrep

ENFのB-repをテセレートしてポリゴン生成し変換する条件を指定する。
ENFにポリゴンがある場合にはそのポリゴンは本パラメーターの指定によらずSTLに変換される。

- デフォルト値: 2
- 選択肢
  - 1: ポリゴンを持たないパートのB-repをテセレートする
  - 2: 全パートがポリゴンを持たない場合のみB-repをテセレートする