# CATIA V4 出力アダプター

セクション名 [ENF2CATIA]

## CodePage

コードページを設定する。

- デフォルト値: ISO8859-1
- 選択肢
  - IBM-932: IBM-932
  - ISO8859-1: ISO8859-1

## MergeTolerance

マージトレランス値を設定する。
1.0e-9より大きな実数値で指定する。
MergeTolerance=-1 の場合はHealerで設定されるトレランスに依存する。

- デフォルト値: -1

## Unit

単位系を指定する。

- デフォルト値: 5
- 選択肢
  - 1: m
  - 2: foot
  - 5: mm
  - 6: cm
  - 7: inch

## SolidFlag

ExactSolidを作成する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: SOLEを作成しない
  - 1: SOLE(VolumeSolid)を作成する
  - 5: SOLE(ImportSolid)のみを作成する(VOLは作成しない)

## DeleteCurveOnFace

フェースにリンクする3Dカーブを削除する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 削除しない
  - 1: 削除する

## NumberIsoparametricCurves

等パラメーター曲線の数を指定する。
2桁の整数で指定する。
10の位:
曲面の等パラメーター曲線の数
1の位:
フェースの等パラメーター曲線の数

- デフォルト値: 13

## Show

要素の表示属性を指定する。
4桁か8桁の整数。0は非表示、1は表示、2はENFと同じ表示状態を意味する。
4桁の場合、値をabcdとすると各桁は以下の要素の表示属性を表す。
a:VOLUME
b:FACE
c:SURFACE
d:CURVE
8桁の場合、値をabcdefghとすると各桁は以下の要素の表示属性を表す。
a:SOLID
b:VOLUME
c:未使用
d:FACE
e:SURFACE
f:CURVE
g:POINT
h:未使用

- デフォルト値: 11110120

## DetailConversion

アセンブリー構造変換フラグ(CATIA V4 to CATIA V4 の変換におけるループバック用)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON
  - 2: トップアセンブリーをマスターワークスペースとして変換

## ProductMode

CADdoctorとデフォルト動作を合わせる

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ASFALISモード
  - 1: CADdoctorモード