# Parasolid Importer

Section Name [PARASOLID2ENF]

## ConvertGeneralBody

Specify whether to convert General Body.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert General Body
  - 1: Convert General Body

## KeepInstanceOrder

Specify whether to maintain the instance order when converting assembly models.
The instance order is reversed when converting with Parasolid API, so this is to fix that to match the instance order of the source Parasolid file.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t maintain (Convert in the reversed order)
  - 1: Maintain the instance order

## AssemblyToBody

Specify whether to delete the assembly at the bottom layer that meets all the following requirements.
- Don’t have shared bodies
- Don’t have child assemblies
- Matrix of instance is unit matrix

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t delete
  - 1: Delete the assembly

## StructureMode

Specify whether to convert the assembly structure only without part information.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Convert assembly structure + part information
  - 1: Convert assembly structure only

## CalcMassProperty

Specify whether to convert the mass properties (volume, surface area, gravity and density), and output volume, surface area, and gravity to XML log.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t output mass properties
  - 1: Output mass properties

## CalcElementNumber

Specify whether to output the number of elements to the XML log file.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t output the number of elements
  - 1: Output the number of elements