# CATIA V4 Exporter

Section Name [ENF2CATIA]

## CodePage

Specify code page

- Default Value: ISO8859-1
- Values
  - IBM-932: IBM-932
  - ISO8859-1: ISO8859-1

## MergeTolerance

Specify merge tolerance
Real number value that is larger than 0.000000001.

- Default Value: -1

## Unit

Specify the unit.

- Default Value: 5
- Values
  - 1: m
  - 2: foot
  - 5: mm
  - 6: cm
  - 7: inch

## SolidFlag

Create SOLE.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t create SOLE.
  - 1: Create both SOLE and VOLUME.
  - 5: Create only SOLE.

## DeleteCurveOnFace

Delete 3D curves linked to a face

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Not delete
  - 1: Delete

## NumberIsoparametricCurves

Specify the number of isoparametric curve.
Specify by the integer of two digits.
left figure:
The number of isoparametric curve of surface.
right figure:
The number of isoparametric curve of face.

- Default Value: 13

## Show

Specify the display attribute of element
Integers of four digits or eight digits.
0: not-displayed
1: displayed
2: ENF display attribute
4 digits (abcd) :
a:VOLUME
b:FACE
c:SURFACE
d:CURVE

8 digits(abcdefgh):

a:SOLID
b:VOLUME
c:none
d:FACE
e:SURFACE
f:CURVE
g:POINT
h:none

- Default Value: 11110120

## DetailConversion

Specify whether to convert the assembly structure.
This is designed for CATIA V4 to CATIA V4 conversion, e.g., a loop-back conversion.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert assembly structure
  - 1: Convert assembly structure
  - 2: Convert the top assembly as the master workspace

## ProductMode

Specify whether to apply CADdoctor default setting

- Default Value: 0
- Values
  - 0: ASFALIS mode
  - 1: CADdoctor mode