# NX I-deas 出力アダプター

セクション名 [ENF2IDEAS]

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertGDT

GDT, Datum, DatumTarget を変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSurfFinish

SurfaceFinishを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLineWeld

LineWeldを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSpotWeld

SpotWeldを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLocator

ロケーターを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSystemProperty

システム属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertMaterial

マテリアル属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertInvisibleInstance

非表示インスタンスを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 非表示インスタンスを変換しない
  - 1: 非表示インスタンスを表示インスタンスとして変換
  - 2: 非表示インスタンスを非表示インスタンスとして変換

## UseTightTolForPlane

データインポート時に行われる曲面を平面に近似する処理のトレランスを制御する

- デフォルト値: 2
- 選択肢
  - 0: 0.01mm
  - 1: 0.005mm
  - 2: 0.0001mm

## StitchOption

変換後にスティッチを行う。スティッチ機能はNX I-deasの「サーフェスを縫合(Stitch Surfaces)」に相当する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 行わない
  - 1: 行う

## SurfaceExtend

I-deasのクリーナーのオプションを切り替える
モデルによって、1を設定すると変換率が高くなる場合がある

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: Normal
  - 1: No Extend

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置)をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON