# PLM XML 入力アダプター

セクション名 [PLMXML2ENF]

## ConvertJTPart

JT形式の外部参照ファイルを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertNXPart

NX形式の外部参照ファイルを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## HealExternalFile

外部参照ファイルに対して、出力ENFを変換に使用する場合に必要となるヒーリングを行う。
出力ENFをCAD比較に使用する場合はヒーリングを実行しない設定を推奨。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: ヒーリングを実行しない(PLM XMLファイルと任意のファイルを比較する際に推奨)
  - 1: ヒーリングを実行する(PLM XML to CAD変換時に推奨)

## SkipEmptyAsmExternalFile

空のアセンブリー外部参照ファイルを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換する
  - 1: 変換しない

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する。重複キーがある場合は、PLM XMLに書かれた属性を優先する。
  - 2: 変換する。重複キーがある場合は、外部参照ファイルの属性を優先する。

## FlattenPartNode

パートノードの変換方法を指定する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: パートノードの配下にコンパウンドレップノードがある場合、パートノードをアセンブリー、コンパウンドレップノードをパートとして変換する
  - 1: パートノードの配下にコンパウンドレップノードが1つだけある場合、パートノードとコンパウンドレップノードを1つのパートして変換する