# NX I-deas 入力アダプター

セクション名 [IDEAS2ENF]

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertGDT

GDT, Datum, DatumTarget を変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSurfFinish

SurfaceFinishを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLineWeld

LineWeldを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSpotWeld

SpotWeldを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLocator

ロケーターを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertHatching

ハッチングを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSection

断面を変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvert3DAnnotationAsPolyline

変換されるPMIに表示用ポリラインを付加する。(PMI)

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 付加しない
  - 1: 付加する

## XConvertView

ビューを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSystemProperty

システム属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertMaterial

マテリアル属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## GetAllPart

BIN内のすべてのパートを変換する。
(BIN 内のデータがパートのみの場合は、オプションの指定にかかわらずすべてのパートを変換する。)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## SupportWFPoint

単独点を変換する。
(UseOiMode=0(デフォルト)の場合のみ有効。UseOiMode=1の場合、単独点は常に変換される。)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## WriteHideInstance

非表示インスタンスを変換する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 非表示インスタンスを変換しない
  - 1: 非表示インスタンスを表示インスタンスとして変換する
  - 2: 非表示インスタンスを非表示インスタンスとして変換する

## WriteSuppressInstance

抑制インスタンスを変換する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 抑制インスタンスを変換しない
  - 1: 抑制インスタンスを表示インスタンスとして変換する
  - 2: 抑制インスタンスを非表示インスタンスとして変換する

## WriteAbstractInstance

抜出しインスタンスを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 抜出しインスタンスを変換しない
  - 1: 抜出しインスタンスを表示インスタンスとして変換する
  - 2: 抜出しインスタンスを非表示インスタンスとして変換する

## WritePruneInstance

剪定インスタンスを変換する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 剪定インスタンスを変換しない
  - 1: 剪定インスタンスを表示インスタンスとして変換する
  - 2: 剪定インスタンスを非表示インスタンスとして変換する

## ConvertPartwise

省メモリーモードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## StructureMode

アセンブリー構造取得モードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## UseOiMode

OIの機能を使用して変換する。
IDIで変換する場合、フェースの透明度を変換することができない。
OIで変換する場合、フェースの透明度の変換が可能。PMI の矢印が抜ける、一部要素が抜けるなどの制限がある。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: IDIで変換
  - 1: OIで変換

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置)をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: OFF
  - 1: ON

## SupportXVL

XVL向けのベクトル注記(3Dポリライン)、カメラ(Model View)、マテリアル名(カラー名)を変換する。
(XVL向け)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: XVL向けのベクトル注記（3Dポリライン）、カメラ（Model View）、マテリアル名（カラー名）を変換しない
  - 1: XVL向けのベクトル注記（3Dポリライン）、カメラ（Model View）、マテリアル名（カラー名）を変換する