# CATIA V5 (組込型) 入力アダプター

セクション名 [CAA2ENF]

## XConvertPMI

PMIを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSpotWeld

SpotWeldを変換する。(PMI)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvert3DAnnotationAsPolyline

変換されるPMIに表示用ポリラインを付加する。(PMI)

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 付加しない
  - 1: 付加する

## XConvertView

カメラ、キャプチャー、レイヤーフィルターを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSystemProperty

システム属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertMaterial

マテリアル属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertGeometryType

CATPartとCGRをB-repとして変換するかファセット(ポリゴン)を取得して変換するかを指定する。
CGRノードに対してサブアセンブリを作成するかも併せて指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: CATPartをB-repとして変換する。CGRは変換しない。
  - 1: CATPartをB-repとして変換する。CGRをファセット(ポリゴン)として変換する。CGRノードに対してサブアセンブリを作成する。
  - 2: CATPartとCGRをファセット(ポリゴン)として変換する。CGRノードに対してサブアセンブリを作成する。
  - 3: CATPartをB-repとして変換する。CGRをファセット(ポリゴン)として変換する。CGRノードに対してサブアセンブリを作成しない。
  - 4: CATPartとCGRをファセット(ポリゴン)として変換する。CGRノードに対してサブアセンブリを作成しない。

## CnvGSMVolumeAsSolid

Volumeをソリッドとして変換するかどうかを指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ボリュームをスキンとして変換する
  - 1: ボリュームをソリッドとして変換する

## Face

スキン(サーフェス)を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## TrimSurfaceMode

サーフェスをトリムして変換する。

- デフォルト値: 4
- 選択肢
  - 0: トリムしない (ただしパッチが2つ以上で構成されているオフセットサーフェスはトリムする)
  - 1: 常にフェースを含む最小パッチでトリムする
  - 4: トリムする (ただしclose方向にはトリムしない)

## IsoCurve

単独カーブを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertInfiniteLine

無限直線・半直線を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## IsoPoint

単独点を変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertInfinitePlane

無限平面を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## SkipDefaultPlane

デフォルト平面の変換を抑制する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 抑制しない
  - 1: 抑制する

## Axis

座標系(Axis System)を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## NoShow

非表示要素を非表示として変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## NoShowInstance

非表示インスタンスを変換する。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: NoShowと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## InstancePathDisp

インスタンスパスごとの表示属性を変換する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## Layer

指定されたレイヤーに所属する要素のみを変換する。カンマ区切りで複数のレイヤーを指定することが可能。
"Current"が指定された場合はカレントフィルターの要素のみ変換する。
"-1"が指定された場合、レイヤーなしの要素が変換対象となる。
-1, 0以上の整数値
または
Current

- デフォルト値:

## ConvertSuppressInstance

非活動化されたインスタンスを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 非活動化されたインスタンスを変換しない
  - 1: 非活動化されたインスタンスを非表示として変換する

## ConvertFlexibleAssembly

柔アセンブリーを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 柔アセンブリーを考慮せず変換する (変換時、アセンブリーツリーを上から辿る。共有アセンブリーついては、最初に変換対象となるアセンブリー配下のコンポーネント配置情報をその共有アセンブリーに対しても適用する)
  - 1: 柔アセンブリーとして変換する

## FaceColor

フェースの色を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## EdgeColorMode

エッジ色の指定を変更する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: エッジ色をそのまま用いる
  - 1: フェースの色を用いる

## FaceTransparency

フェースの透過度およびフィーチャーの透過度を変換する。FaceColor=1の場合のみ有効。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## TransparencyFifty

透過度を0%か50%のいずれかで変換する。
CATIA V5の設定でスクリーンドアモードに設定している場合は1を、アルファブレンドモードに設定している場合は0を選択するとCATIA V5の画面上の状態に近い。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 設定されている透過度を反映
  - 1: 0% か 50% で変換

## ConvertFaceMoniker

CATIA V5モデルにおけるフェースの永続IDをENFのIdentificationに変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertPartwise

省メモリーモードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 有効にしない
  - 1: 有効にする

## StructureMode

アセンブリー構造取得モードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: アセンブリー構造取得モードで変換しない
  - 1: アセンブリー構造取得モードで変換する

## SupportV4

CATIA V5 モデルに含まれるCATIA V4 モデルを変換する。
CATIA V4 入力アダプターのライセンスが必要。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: CATIA V4 モデルは変換しない(CATIA V5 モデルのみ変換する)
  - 1: CATIA V4 モデルも変換する

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置)をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## CalcInnerShellArea

マスプロパティ変換において、内部空洞面積を計算対象とするかどうかを指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 内部空洞の面積を含めない（濡れ面積のみ計算）
  - 1: 内部空洞の面積を含める

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertGDT

Geometrical Tolerance, Datum, Datum Target を変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSurfFinish

Roughnessを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLineWeld

Weld Symbolを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSymbol

Note Object Attributeを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertMasterData

CATIA V5 Masterdata情報をユーザー属性として変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## CnvFileSystemInfo

ファイル更新日時とファイルサイズを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ファイル更新日時とファイルサイズを変換しない
  - 1: ファイル更新日時とファイルサイズを変換する

## ValidatorMode

他の CAD から CATIA V5 に変換したモデルを対象として CAD 比較を行う場合、比較のために CATIA V5 モデルを中間フォーマット (ENF) に再変換する際に通常とは異なる処理が必要になる場合があります。このパラメーターでは、その様な処理の内容を指定します。パラメーターが設定されていない場合には、通常通りの変換が実行されます。

- デフォルト値:
- 選択肢
  - 1: 他の CAD から CATIA V5 への変換時に作成したPMI用のWireパートを変換する

## ProductMode

他製品とデフォルト動作を合わせる

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ASFALISモード
  - 1: CADdoctorモード
  - 2: XVLモード

## Annotation

注記および Simple Datum を変換する。(XVL向け)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## Dimension

寸法を変換する。
Annotation=1 の設定が必要。
(XVL向け)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## FlagNote

FlagNote(URL付き注記)をタイトルのみ変換する。
Annotation=1 の設定が必要。
(XVL向け)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## DrwGDT

幾何公差を変換する。
Annotation=1 の設定が必要。
(XVL向け)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ReplaceTPS

Φ記号などのPMI記号をSJIS文字で置き換える。 (XVL向け)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 置き換えない
  - 1: 置き換える