# Creo Parametric (組込型) 出力アダプター

セクション名 [ENF2PRO]

## UseOriginalUnitsystem

単位系を変換する。
Creo Parametric to Creo Parametric の変換で単位系をループバックするための設定。
UseTemplateFile=1でテンプレートファイルが指定されている場合には無効。(テンプレートファイルの単位系が使用される)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSystemProperty

システム属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ImportAsMultiSolidBody

Creo Parametric 7.0以降に変換する場合、ENFの複数ボリュームを、Creo Parametricの複数のボディーとして変換するか、単一のボディーとして変換するかを指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 単一のボディーとして変換する
  - 1: 複数のボディーとして変換する

## ImportLevel

変換する要素を指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: VOLUME, QUILT
  - 1: VOLUME, QUILT, DTM PLANE, DTM CURVE, DTM POINT

## MakeSolidFromImportFeat

ソリッドモデルをソリッドとして変換するかキルトとして変換するかを制御する

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: ソリッドモデルをソリッドとして変換する(位相的に閉じていてもCloseフラグの設定されていない形状はキルトとして変換する)
  - 0: ソリッドモデルをキルトとして変換する
  - 1: ソリッドモデルをソリッドとして変換する(位相的に閉じた形状はすべてソリッドとして変換する)

## ImportBlankedElement

非表示要素を変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 非表示要素を変換しない
  - 1: 非表示要素を非表示として変換する
  - 2: 非表示要素を表示として変換する

## LayerNameOfDatumPointOfAxisAsHidden

変換時に作成されるデータム軸の両端のデータム点を指定した非表示レイヤーに追加する。
表示レイヤーを指定した場合はそのレイヤーを非表示に変更する。
指定したレイヤーが存在しない場合は新規に非表示レイヤーを作成する。

- デフォルト値:

## ConvertPartwise

省メモリーモードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 有効にしない
  - 1: 有効にする

## UseTemplateFile

テンプレートファイルを使用して変換する。
テンプレートファイルはパラメーター TemplatePart/TemplateAsm またはコンフィグキーワード TEMPLATE_PART/TEMPLATE_ASSEMBLY で指定する。
オプションとコンフィグキーワードが両方指定された場合にはコンフィグキーワードの方が適用される。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 使用しない
  - 1: 使用する

## TemplatePart

パートモデルのテンプレートファイルを指定する。

- デフォルト値:

## TemplateAsm

アセンブリーモデルのテンプレートファイルを指定する。

- デフォルト値:

## RegenerateRelation

テンプレートに定義されているリレーションを再生する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 再生しない
  - 1: 再生する

## ImportTol

ImportTolerance を指定する。
正の実数値(0.00001mm以上、0.1mm以下)を設定。
UseVolumeTolと同時に指定した場合、ImportTolが優先される。

- デフォルト値: 0.01

## UseVolumeTol

インポートするトレランスを指定する
ImportTolと同時に指定した場合、ImportTolが優先される

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 0.01mmでインポート
  - 1: Volumeのトレランスでインポート

## GenerateQAReport

変換レポートを生成する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換レポートを生成しない
  - 1: 変換レポートを生成する

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置、密度)を変換する。体積、表面積、重心位置はXMLログにも出力する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力するしない
  - 1: 出力する

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## OverwriteSameNameParameter

同名のパラメーターを上書きして変換する
XConvertUserPropertyまたはXConvertSystemPropertyで属性を変換する場合のみ有効

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 同名の属性を変名して変換する
  - 1: 同名の属性を上書きして変換する

## SkipEmptyValueParameter

値が空のパラメーターの変換をスキップする
XConvertUserPropertyまたはXConvertSystemPropertyで属性を変換する場合のみ有効

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 値が空の属性を変換する
  - 1: 値が空の属性を変換しない

## AddParameterDesignation

パラメーターに「指定」属性を付加する
XConvertUserPropertyまたはXConvertSystemPropertyで属性を変換する場合のみ有効

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 「指定」属性を付加しない
  - 1: 「指定」属性を付加する

## ProductMode

CADdoctorとデフォルト動作を合わせる

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ASFALISモード
  - 1: CADdoctorモード