# IGES 入力アダプター

セクション名 [IGES2ENF]

## Stitch

位相のないIGESファイルに対してAuto Stitchを行う。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: Stitchを行わない
  - 1: Stitchを行う

## StitchTol

Stitch=1の場合に使用されるトレランスを指定する。
正の実数値を指定する。
指定しない場合、IGESファイルのグローバル部に指定されている精度が使用される。

- デフォルト値:

## ReadWire

単独線を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## AttachKey

IGES-ID(DE)を変換する。
変換したDEはEditorのDE関連機能(DE検索/DE表示)で使用可能。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: DEを変換しない
  - 1: DEを変換する

## FixedCurvePreference

Type 144のフェースを読む際のトリム曲線(Type 142)の計算方法を指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: IGESファイルの値をそのまま使う
  - 1: 常に2Dカーブの情報を正とする
  - 2: 常に3Dカーブの情報を正とする
  - 3: 3Dカーブの情報を正とする(問題がある場合は2Dカーブの情報を正とする)