# Point Cloud Importer

Section Name [POC2ENF]

## FileFormat

Specify the file format of the input point cloud file.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Six-value format (X, Y, Z, R, G, B)
  - 1: Seven-value format (X, Y, Z, Intensity, R, G, B)

## LengthUnit

Specify the length unit to use to read the input file.

- Default Value: 1
- Values
  - 0: μm (Micrometer)
  - 1: mm (Millimeter)
  - 2: cm (Centimeter)
  - 3: m (Meter)
  - 5: in (Inch)
  - 6: ft (Foot)
  - 7: yd (Yard)

## ColorFormat

Specify the color value format used in the input point cloud file.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Byte (0 - 255)
  - 1: Float (0.0 - 1.0)

## IntensityFormat

Specify the intensity value format used in the input point cloud file.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Byte (0 - 255)
  - 1: Float (0.0 - 1.0)
  - 2: Unsigned short integer (0 - 65535)
  - 3: Short integer (-32768 - 32767)