# XPDMXML 入力アダプター

セクション名 [XPDMXML2ENF]

## ConvertENFPart

ENF形式の外部参照ファイルを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ENF形式の外部参照ファイルは無視する
  - 1: ENF形式の外部参照ファイルをアセンブリーに組み込み1つのENFに変換する

## ConvertJTPart

JT形式の外部参照ファイルを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertV5Part

CATIA V5形式の外部参照ファイル(CATPart)を変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## HealExternalFile

外部参照ファイルに対して、出力ENFを変換に使用する場合に必要となるヒーリングを行う。
出力ENFをCAD比較に使用する場合はヒーリングを実行しない設定を推奨。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: ヒーリングを実行しない(XPDMXMLファイルと任意のファイルを比較する際に推奨)
  - 1: ヒーリングを実行する(XPDMXML to CAD変換時に推奨)

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSystemProperty

システム属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: 変換する(3DEXPERIENCEで物理プロダクト/3Dシェイプのプロパティに表示されない属性も含む)

## Convert3DShapeAsPart

パートとして変換する要素を指定する。
3D Shapeがパートとして変換される場合、PartのPhysical Productはサブアセンブリーとして変換される。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: PartのPhysical Product
  - 1: 3D Shape

## AssignExternalFilename

XPDMXMLファイルの何の属性値を外部参照ファイル名としてENFに変換するかを指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 外部参照ファイル名を指定しない
  - 1: 3D Shapeの"ID"属性の値
  - 2: Fileの"FileName"属性の値