# STEP 出力アダプター

セクション名 [ENF2STEP]

## Protocol

STEPのアプリケーションプロトコル(AP)を指定する。

- デフォルト値: 242
- 選択肢
  - 203: AP203
  - 214: AP214
  - 242: AP242
  - 242ed2: AP242 Edition2

## ExternalReference

外部ファイル参照(複数ファイル)形式で変換する。
(AP203を指定した場合は、自動的に AP203 ed2 となる)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 単一ファイル
  - 1: 外部パートファイル参照形式
  - 2: 外部パートファイル参照形式（重複パート名回避。NX向け）

## FileFormat

STEPのファイルフォーマットを指定する。

- デフォルト値:
- 選択肢
  - step: Part21テキスト形式
  - step-zip: Part21圧縮形式

## FileVersion

ファイルバージョンを指定する。
(Protocol=203の場合のみ有効)

- デフォルト値: IS
- 選択肢
  - ED2: Edition2
  - IS: International Standard
  - TC: Technical Corrigendum

## LengthUnit

出力するSTEPファイルの長さ単位を指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ミリメートル[mm]
  - 1: インチ[in]

## XConvertPMI

PMIを変換する。
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: グラフィックPMIとして変換する

## XConvertView

ビューを変換する。
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertValidationProperty

Validation Property(AVP/GVP/PMIVP/UDAVP)をSTEPに出力する。
値の和をとることで複数選択可能。
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: Validation Propertyを出力しない
  - 1: GVPを出力する
  - 2: AVPを出力する
  - 4: UDAVPを出力する
  - 8: PMIVPを出力する

## ConvertGeometryType

変換する要素を指定する
(polygon変換は、Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: 3
- 選択肢
  - 1: B-repを変換
  - 2: polygonを変換
  - 3: B-repとpolygonを変換

## TessellateGeometry

B-repをpolygonにテセレートする。
(以下が設定されている場合に有効
- "Protocol=242"
- "ConvertGeometryType=2 or 3"
)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: テセレートしない
  - 1: テセレートする

## ConvertDatumAxis

データム軸を変換する。
(AP203のed2 またはAP214、AP242の場合のみ対応)

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: データム軸を変換しない
  - 1: データム軸を変換する

## ConvertLayer

レイヤーを変換する。
(AP203のed2 またはAP214、AP242の場合のみ対応)

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: レイヤーを変換しない
  - 1: レイヤーを変換する
  - 2: 通常のレイヤー変換に加え、個別フェースのレイヤーも変換する

## ConvertIsolatedCurveName

単独線の名前を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertIsolatedPointName

単独点の名前を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertInstanceStyle

インスタンスのスタイル(色/透明度/表示非表示)を変換する。
Creo ParametricへのSTEP読み込みを行う場合は0を推奨。
(AP203 Edition2、AP214またはAP242を出力する場合のみ有効)

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: インスタンススタイルを変換しない
  - 1: インスタンススタイルを変換する

## AnalyticTorus

トーラス面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: トーラス面をNURBSで変換する
  - 1: トーラス面を解析表現で変換する

## AnalyticTabcyl

タブシル面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: タブシル面をNURBSで変換する
  - 1: タブシル面を解析表現で変換する

## AnalyticRevolution

回転面を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 回転面をNURBSで変換する
  - 1: 回転面を解析表現で変換する

## AnalyticCircle

円弧を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 円弧をNURBSで変換する
  - 1: 円弧を解析表現で変換する

## AnalyticEllipse

楕円弧を解析表現で変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 楕円弧をNURBSで変換する
  - 1: 楕円弧を解析表現で変換する

## TessellateLengthTol

テセレーションに用いる距離トレランスを指定する [mm]
(TessellateGeometry=1の場合に有効)
正の実数値

- デフォルト値: 1.0

## TessellateAngularTol

テセレーションに用いる角度トレランスを指定する [度]
(TessellateGeometry=1の場合に有効)
正の実数値

- デフォルト値: 15.0

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: Graphic PMIとして変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: Graphic PMIとして変換する

## XConvertGDT

GDT, Datum, DatumTarget を変換する。(PMI)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: Graphic PMIとして変換する

## XConvertSurfFinish

SurfaceFinishを変換する。(PMI)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: Graphic PMIとして変換する

## XConvertLineWeld

LineWeldを変換する。(PMI)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: Graphic PMIとして変換する

## XConvertSpotWeld

SpotWeldを変換する。(PMI)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: Graphic PMIとして変換する

## XConvertLocator

ロケーターを変換する。(PMI)
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する
  - 2: Graphic PMIとして変換する

## XConvertSymbol

セマンティック情報を持たないアノテーションをカスタムシンボルアノテーションに変換する。
(Protocol=242の場合のみ有効)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: カスタムシンボルに変換する

## SavedViewMethod

Saved View の変換方法を指定する。
(Protocol=242かつXConvertView=1の場合のみ有効)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: STEPで推奨される定義方法に合わせる
  - 1: 次のシステムの読み込み仕様に合わせる: Creo Parametric
  - 2: 次のシステムの読み込み仕様に合わせる: CATIA V5
  - 3: 次のシステムの読み込み仕様に合わせる: SOLIDWORKS

## Author

STEPファイルのヘッダーセクションにあるAuthorに書かれる名前を指定する。

- デフォルト値:

## Organization

STEPファイルのヘッダーセクションにあるOrganizationに書かれる組織・企業名を指定する。

- デフォルト値: