# 3DEXPERIENCE Importer

Section Name [3DEXXCAD2ENF]

## XConvertPMI

Specify whether to convert PMI.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert PMI
  - 1: Convert PMI

## XConvertView

Specify whether to convert captures. (View)

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert the view
  - 1: Convert the view

## XConvertUserProperty

Specify whether to convert user properties. (Attribute)

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert user properties
  - 1: Convert user properties

## XConvertSystemProperty

Specify whether to convert system properties. (Attribute)

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert system properties
  - 1: Convert system properties

## ConvertGeometryType

Specify whether to convert Tessellated Geometry.

- Default Value: 1
- Values
  - 0: Don’t convert Tessellated Geometry (Convert B-rep only)
  - 1: Convert Tessellated Geometry along with B-rep

## ConvertIsoCurve

Specify whether to convert isolated curves.

- Default Value: 1
- Values
  - 0: Don’t convert isolated curves
  - 1: Convert isolated curves

## ConvertIsoPoint

Specify whether to convert isolated points.

- Default Value: 1
- Values
  - 0: Don’t convert isolated points
  - 1: Convert isolated points

## ConvertAxisSystem

Specify whether to convert the coordinate system (Axis System).

- Default Value: 1
- Values
  - 0: Don’t convert Axis System
  - 1: Convert Axis System

## ConvertNoShowElement

Specify whether to convert hidden elements.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert hidden elements
  - 1: Convert including hidden elements

## ConvertNoShowInstance

Specify whether to convert hidden instances.

- Default Value: 1
- Values
  - 0: Don’t convert hidden instances
  - 1: Convert hidden instances

## ConvertPartwise

Specify whether to run the conversion with memory-saving mode.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t enable memory-saving mode
  - 1: Enable memory-saving mode

## CalcMassProperty

Specify whether to output the mass properties (volume, surface area, and center of gravity) to the XML log file.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t output mass properties
  - 1: Output mass properties

## CalcElementNumber

Specify whether to output the number of elements to XML log.

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t output number of elements
  - 1: Output number of elements

## XConvertNote

Specify whether to convert Note. (PMI)

- Default Value: -1
- Values
  - -1: Follow the conversion settings set with “XConvertPMI”
  - 0: Don’t convert Note
  - 1: Convert Note

## XConvertDimension

Specify whether to convert Dimension. (PMI)

- Default Value: -1
- Values
  - -1: Follow the conversion settings set with “XConvertPMI”
  - 0: Don’t convert Dimension
  - 1: Convert Dimension

## XConvertGDT

Specify whether to convert Geometrical Tolerance, Datum and Datum Target. (PMI)

- Default Value: -1
- Values
  - -1: Follow the conversion settings set with “XConvertPMI”
  - 0: Don’t convert Geometrical Tolerance
  - 1: Convert Geometrical Tolerance

## XConvertSurfFinish

Specify whether to convert Roughness. (PMI)

- Default Value: -1
- Values
  - -1: Follow the conversion settings set with “XConvertPMI”
  - 0: Don’t convert Roughness
  - 1: Convert Roughness

## XConvertLineWeld

Specify whether to convert Weld Symbol. (PMI)

- Default Value: -1
- Values
  - -1: Follow the conversion settings set with “XConvertPMI”
  - 0: Don’t convert Weld Symbol
  - 1: Convert Weld Symbol