# CATIA V5 (Standalone) Exporter

Section Name [ENF2DSAV5]

## FileRelease

Specify the version of the CATIA V5 file to export.
Currently supported versions are: R14 / R19 / R20

- Default Value: 14
- Values
  - 14: Export in version R14
  - 19: Export in version R19
  - 20: Export in version R20

## ConvertAxisSystem

Specify whether to convert the coordinate system (Axis System).

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Don’t convert Axis System
  - 1: Convert Axis System

## ConvertAsNurbsSurface

Convert as NURBS surface

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Convert as analytic surface
  - 1: Convert as NURBS surface

## HybridDesignMode

Specify whether to enable the hybrid design regardless of the settings in the CAD system.

- Default Value: 1
- Values
  - 0: Don’t enable the hybrid design
  - 1: Enable the hybrid design

## CreateMonolithicAssembly

Create a monolithic assembly tree

- Default Value: 0
- Values
  - 0: Create a CATProduct file for each assembly.
  - 1: Create a monolithic assembly tree.