# 点群 入力アダプター

セクション名 [POC2ENF]

## FileFormat

入力点群ファイルのフォーマットを指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 6つの値(X, Y, Z, R, G, B)のフォーマット
  - 1: 7つの値(X, Y, Z, Intensity, R, G, B)のフォーマット

## LengthUnit

入力ファイルの長さ単位を指定する。
入力ファイルは指定した単位で作成されたものとして変換される。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: マイクロメートル[μm]
  - 1: ミリメートル[mm]
  - 2: センチメートル[cm]
  - 3: メートル[m]
  - 5: インチ[in]
  - 6: フィート[ft]
  - 7: ヤード[yd]

## ColorFormat

入力点群ファイルの色の形式を指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: Byte 形式(0 - 255)
  - 1: Float 形式(0.0 - 1.0)

## IntensityFormat

入力点群ファイルの強度の形式を指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: Byte 形式(0 - 255)
  - 1: Float 形式(0.0 - 1.0)
  - 2: Unsigned Short 形式(0 - 65535)
  - 3: Short 形式(-32768 - 32767)