# Creo View 出力アダプター

セクション名 [ENF2PV]

## ConvertTransparency

透明度を変換します。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない (透明度0%とする)
  - 1: 変換する

## ConvertAnalyticSurfaceType

指定した面種について解析曲面を解析曲面として変換します。指定しなかった面種は一般曲面として変換します。
値の和をとることで複数選択可能です。

- デフォルト値: 31
- 選択肢
  - 1: 平面
  - 2: 球面
  - 4: 円柱面
  - 8: 円錐面
  - 16: トーラス面
  - 32: 回転面
  - 64: タブシル面

## ConvertAnalyticCurveType

指定した線種について解析曲線を解析曲線として変換します。指定しなかった線種は一般曲線として変換します。
値の和をとることで複数選択可能です。

- デフォルト値: 7
- 選択肢
  - 1: 直線
  - 2: 円弧
  - 4: 楕円弧

## SaveMemory

省メモリー変換を行います。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 有効にしない
  - 1: 有効にする

## AssignFileNameToTopAssemblyName

トップアセンブリー名をファイル名と同じにするかENFのアセンブリー名を使用するかを指定します。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ENFのアセンブリー名を使用する
  - 1: ファイル名と同じにする