# SOLIDWORKS 入力アダプター

セクション名 [SW2ENF]

## XConvertPMI

PMIを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertView

3Dビュー、アノテーションビューを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 3Dビューを変換する
  - 2: アノテーションビューを変換する
  - 3: 3Dビューとアノテーションビューを変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertMaterial

材料属性(材料名、密度)を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertSketch

スケッチを変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertRefPlane

参照平面を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 表示状態の参照平面のみ変換する
  - 2: すべての参照平面を変換する

## ConvertRefAxis

参照軸を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertCSys

座標系を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertInvisiblePart

非表示部品を変換します。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 非表示部品を変換しない
  - 1: 非表示部品を非表示として変換する

## ConvertInvisibleVolume

非表示ボリュームを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 非表示ボリュームを変換しない
  - 1: 非表示ボリュームを非表示として変換する
  - 2: 非表示ボリュームを表示として変換する

## ResolveComponent

抑制されたコンポーネントを変換する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## SpecifyConfiguration

変換対象とするコンフィギュレーション名を指定する。複数指定不可。
指定したコンフィギュレーションがトップアセンブリーに適用された状態で変換される。
指定のコンフィギュレーションが無い場合は変換エラーとなる。

- デフォルト値:

## ModifyDocName

コンフィグが複数ある場合に、Part/Assembly名にコンフィグ名を付加します。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 付加しない
  - 1: 付加する

## PartwiseConversion

省メモリーモードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 有効にしない
  - 1: 有効にする

## StructureMode

アセンブリー構造取得モードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: アセンブリー構造取得モードで変換しない
  - 1: アセンブリー構造取得モードで変換する

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置)をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertGDT

GDT, Datum, DatumTarget を変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSurfFinish

SurfaceFinishを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertLineWeld

LineWeldを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## Mode

XVLモードで変換します。XVL変換に必要な内部処理を行います。
指定なし: 通常動作
XVL: XVLモード

- デフォルト値: