# Creo Parametric (組込型) 入力アダプター

セクション名 [PRO2ENF]

## UseOriginalUnitsystem

単位系を変換する。
Creo Parametric to Creo Parametric の変換で単位系をループバックするための設定。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## AbsoluteCS

変換する座標系を選択する
指定なし: デフォルト座標系で変換する
座標名: 指定した座標系で変換する

- デフォルト値:

## XConvertPMI

PMIを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvert3DAnnotationAsPolyline

変換されるPMIに表示用ポリラインを付加する。(PMI)

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 付加しない
  - 1: 付加する

## XConvertView

ビューを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertFlatToScreenAF

画面に対してフラットなアノテーションの変換方法を指定する。(Annotation)
(以下のいずれか(複数指定可)によりアノテーション変換が設定されている場合に有効
- "XConvertNote=1"
- "XConvertGDT=1"
- "XConvertSurfFinish=1"
)

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する(ビューのデフォルト方向)
  - 2: 変換する(ビューの標準方向)

## ConvertPmiOnlyInCombstate

組み合わせビューに含まれるPMIのみを変換する。
PMI変換が有効なときのみ有効。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: すべてのPMIを変換する
  - 1: 組み合わせビューに含まれるPMIのみ変換する

## ConvertCombstate

組み合わせビューを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 組み合わせビューを変換しない
  - 1: トップコンポーネントの組み合わせビューのみ変換する
  - 2: モデルに含まれる組み合わせビューをすべて変換する

## ConvertCombstateOnlyPublishing

パブリッシング対象の組み合わせビューのみ変換する。
(ConvertCombstate=1または2の場合に有効)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: すべての組み合わせビューを変換する(パブリッシングの設定によらない)
  - 1: パブリッシング対象の組み合わせビューのみ変換する

## XConvertUserProperty

ユーザー属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertMaterial

マテリアル属性を変換する。(Attribute)

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertGeometryType

Creo Parametricのソリッドおよびキルトを、B-repとして変換するか、それらのポリゴンを取得して変換するかを指定する。
本パラメーターで1を指定した場合、データム点、データム軸、データムカーブおよびデータム平面は変換対象外となる。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ソリッドおよびキルトをB-repとして変換する
  - 1: ソリッドおよびキルトから取得したポリゴンを変換する(B-repは変換しない)

## ConvertSolid

ソリッドを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertHarness

ハーネスを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: ハーネスを変換しない
  - 1: ハーネスを変換する

## ConvertQuilt

キルトを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertDtmCv

データムカーブを変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertDtmPl

データムプレーンを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertDtmAx

軸を変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertDtmPt

データムポイントを変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertDtmCs

Csysを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertSkeletonModel

スケルトンモデルを変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvAsmBdy

アセンブリーの変換対象要素について、派生ボディーを作成して変換する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertThreadQuilt

コスメティックねじ、穴フィーチャーで作成された非表示のキルトを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 非表示として変換する
  - 2: 表示として変換する

## ExportBlankedElement

非表示要素を変換する。
ExportBlankedComponent / ExportBlankedQuilt / ExportBlankedSolidと同時に指定された場合、それらの設定が優先される。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 非表示要素は変換しない
  - 1: 非表示として変換する
  - 2: 表示として変換する

## ExportBlankedComponent

非表示の構成部品を変換する。
ExportBlankedElementと同時に指定された場合、ExportBlankedComponentの設定が優先される。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: ExportBlankedElementと同じ値を設定する
  - 0: 非表示の構成部品は変換しない
  - 1: 非表示として変換する
  - 2: 表示として変換する

## ExportBlankedSolid

非表示ソリッドを変換する。
ExportBlankedElementと同時に指定された場合、ExportBlankedSolidの設定が優先される。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: ExportBlankedElementと同じ値を設定する
  - 0: 非表示のソリッドは変換しない
  - 1: 非表示として変換する
  - 2: 表示として変換する

## ExportBlankedQuilt

非表示のキルトを変換する。
ExportBlankedElementと同時に指定された場合、ExportBlankedQuiltの設定が優先される。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: ExportBlankedElementと同じ値を設定する
  - 0: 非表示のキルトは変換しない
  - 1: 非表示として変換する
  - 2: 表示として変換する

## ConvFamInst

指定したファミリーインスタンスを変換する。
指定なしの場合：ジェネリックインスタンスを変換する。
ファミリーインスタンス名を指定した場合：指定したファミリーインスタンスを変換する。

- デフォルト値:

## SimplifiedRep

簡略表示で指定されている表示状態のアセンブリーを変換する
指定なし: マスター表示で変換する
簡略表示名: 指定した簡略表示で変換する (ユーザー定義の簡略表示名のみ対応)

- デフォルト値:

## SimplifiedRepRecoverMode

入力ファイルがパラメーター"SimplifiedRep"で指定された簡略表示で開けない場合にマスター表示で変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: エラー終了
  - 1: マスター表示で変換する

## ConvertPartwise

省メモリーモードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 有効にしない
  - 1: 有効にする

## StructureMode

アセンブリー構造取得モードで変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: アセンブリー構造取得モードで変換しない
  - 1: アセンブリー構造取得モードで変換する

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置、密度)を変換する。体積、表面積、重心位置はXMLログにも出力する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## XConvertNote

Noteを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertDimension

Dimensionを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertGDT

GDT, Datum, DatumTarget を変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XConvertSurfFinish

SurfaceFinishを変換する。(PMI)

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - -1: XConvertPMIと同じ値を設定する
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ProductMode

CADdoctorとデフォルト動作を合わせる

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ASFALISモード
  - 1: CADdoctorモード