# Parasolid 出力アダプター

セクション名 [ENF2PARASOLID]

## WritePSVersion

Parasolidのファイルバージョンを指定する。
(例: 101はV10.1に相当する。)

- デフォルト値: 140
- 選択肢
  - 100: V10.0
  - 101: V10.1
  - 110: V11.0
  - 111: V11.1
  - 120: V12.0
  - 121: V12.1
  - 130: V13.0
  - 132: V13.2
  - 140: V14.0
  - 141: V14.1
  - 150: V15.0
  - 151: V15.1
  - 160: V16.0
  - 161: V16.1
  - 170: V17.0
  - 171: V17.1
  - 180: V18.0
  - 181: V18.1
  - 190: V19.0
  - 191: V19.1
  - 200: V20.0
  - 210: V21.0
  - 220: V22.0
  - 221: V22.1
  - 230: V23.0
  - 231: V23.1
  - 240: V24.0
  - 241: V24.1
  - 250: V25.0
  - 251: V25.1
  - 260: V26.0
  - 261: V26.1
  - 270: V27.0
  - 271: V27.1
  - 280: V28.0
  - 281: V28.1
  - 290: V29.0
  - 291: V29.1
  - 300: V30.0
  - 301: V30.1
  - 310: V31.0
  - 311: V31.1
  - 320: V32.0
  - 321: V32.1
  - 330: V33.0
  - 331: V33.1
  - 340: V34.0
  - 341: V34.1
  - 70: V7.0
  - 71: V7.1
  - 80: V8.0
  - 90: V9.0
  - 91: V9.1

## WireBody

単独線をワイヤボディに変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## IsolatedPoint

単独点を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## StripAssembly

冗長なアセンブリーを削除する。
値の和をとることで複数選択可能。

- デフォルト値: 3
- 選択肢
  - 0: 削除しない
  - 1: DEK の Body が Assembly となり、 かつその Assembly が 一つだけインスタンスを持つ場合に、 その Assembly を削除する
  - 2: インスタンスを持たない Assembly を削除する
  - 4: 1 に従って削除した後、DEK の Body 名を Parasolid の Body に設定する

## AvoidSameNameBody

Body名が重複している場合、名前を変更する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変更しない
  - 1: 同じ名前のBodyは名前を変更する

## VolumeNamingScheme

Parasolidのボディー名に、ENFのボリューム名を変換するかパート名を変換するかを指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: ENFのボリューム名
  - 1: ENFのパート名

## RemoveSeamCurve

シーム除去を行う対象について曲面タイプを指定する。
値の和をとることで複数選択可能。
指定しない場合、Healing 設定により自動設定される。

- デフォルト値:
- 選択肢
  - 0: シーム除去を行わない
  - 1: 球面のシームを除去する
  - 2: 円筒面のシームを除去する
  - 4: 円錐面のシームを除去する
  - 8: トーラス面のシームを除去する

## MaxKnitTol

ニットトレランスの最大値を指定する 。
通常の変換では本パラメーターは使用されない。
形状の変換に失敗した場合、変換方式を変えてリトライが行われる。その際に本パラメーターが有効になる。
0.005 - 25.4の間の実数値

- デフォルト値: 0.0254

## CalcMassProperty

マスプロパティ(体積、表面積、重心位置、密度)を変換する。体積、表面積、重心位置はXMLログにも出力する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する

## CalcElementNumber

要素数をXMLログに出力する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 出力しない
  - 1: 出力する