# CATIA V5 (独立型) 出力アダプター

セクション名 [ENF2DSAV5]

## FileRelease

出力するCATIA V5ファイルのバージョンを指定する。
(14, 19, 20のみ対応)

- デフォルト値: 14
- 選択肢
  - 14: Release 14
  - 19: Release 19
  - 20: Release 20

## ConvertAxisSystem

座標系(Axis System)を変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertAsNurbsSurface

NURBSとして変換する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 解析面として変換する
  - 1: NURBSとして変換する

## HybridDesignMode

ハイブリッドデザインを使用するか否かを指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: ハイブリッドデザインを使用しない
  - 1: ハイブリッドデザインを使用する

## CreateMonolithicAssembly

内部アセンブリー構造でツリーを作成する

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: アセンブリーごとにCATProductファイルを作成する
  - 1: 1つのCATProductファイルを作成する