# Mid Surfacer (中立面)

セクション名 [MIDSURFACE]

## MaxThickness

ペア面を認識する最大肉厚

- デフォルト値:

## FilletMaxRadius

形状認識時にフィレットとみなす最大半径。デフォルト値は最大肉厚と同じ値。

- デフォルト値:

## BossMaxDiameter

形状認識時にボスとみなす最大直径。デフォルト値は最大肉厚の5倍。

- デフォルト値:

## IgnoreFillet

中立面作成時にフィレットを無視する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: フィレットを維持する
  - 1: フィレットを無視してピン角で接続する

## IgnoreBoss

中立面作成時にボスを無視する

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: ボスを維持する
  - 1: ボスを無視する

## CleanupShortCurveTolerance

微小曲線削除トレランスの値を設定する。

- デフォルト値: 0.1

## ExportByParts

パートごとに別ファイルとして出力するかどうかを指定する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 別パートであっても同一ファイルに出力する
  - 1: パートごとに別ファイルとして出力する

## ExportByThickness

板厚ごとに複数ファイルに出力する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 板厚によらず同一ファイルに出力する
  - 1: 板厚ごとに複数ファイルに出力する

## PrecisionToClassifyThickness

同じ板厚とみなす閾値を指定する。 ExportByThickness=1 の場合のみ有効。

- デフォルト値: 0.1