# XVL 出力アダプター

セクション名 [ENF2XVL]

## WriteXVL2

XVLのタイプを指定する

- デフォルト値: 3
- 選択肢
  - 10: U-XVL V10として変換
  - 11: U-XVL V11として変換
  - 3: P-XVLとして変換
  - 5: V-XVL V5として変換
  - 7: V-XVL V7として変換
  - 9: V-XVL V9として変換

## StoreMultiFile

複数ファイルに変換する。
SaveMemory=0の場合は常に0が設定される。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 単一ファイルに変換する
  - 1: 複数ファイルに変換する

## Tol

変換するトレランスを指定する
0.001(mm)以上の実数値

- デフォルト値: 0.1

## PolyType

ポリゴンのタイプを指定する。
U-XVL変換(WriteXVL2=10,11)のときに限り、5が使用可能になる。
U-XVL変換のデフォルト値は1になり、それ以外の場合、デフォルト値は0となる。

- デフォルト値: -1
- 選択肢
  - 0: なし
  - 1: 高速
  - 2: 精密
  - 3: 超精密
  - 4: 概要
  - 5: 詳細設定

## DivType

ポリゴン分割タイプを指定する。
U-XVL変換(WriteXVL2=10,11)かつ詳細設定(PolyType=5)のときに限り、使用可能になる。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - -1: なし
  - 0: 高速
  - 1: 通常
  - 2: 精密
  - 3: 概要
  - 4: 解析

## DivTol

ポリゴン許容誤差を指定する。
U-XVL変換(WriteXVL2=10,11)かつ詳細設定(PolyType=5)のときに限り、使用可能になる。
正の値は絶対値指定、負の値は相対値指定となる。
実数値

- デフォルト値: 0.5

## DivNum

ポリゴン分割数を指定する。
U-XVL変換(WriteXVL2=10,11)かつ詳細設定(PolyType=5)のときに限り、使用可能になる。
1～32の整数

- デフォルト値: 8

## XConvertPMI

PMIを変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## WriteWire

単独線を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## WriteIsoVtx

単独点を変換する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## ConvertDtmAx

データム軸を変換するか否かを指定する。

- デフォルト値: 1
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## CleanManif

3枚以上のフェースに使用されているノンマニフォールドエッジを、可能な限りマニフォールドにする。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 行わない
  - 1: 行う

## MakeFlat

アセンブリー構造をフラットにする

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: フラットにしない
  - 1: フラットにする

## UseOriginalLineWidth

ENFに指定されているエッジの線幅を変換する。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 変換しない
  - 1: 変換する

## XvlLineWidth

XVLのエッジの線幅を指定する。
1から8の整数でピクセル数を指定する。
UseOriginalLineWidth=1の場合は無効。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 線幅を指定しない
  - 1: 1ピクセル
  - 2: 2ピクセル
  - 3: 3ピクセル
  - 4: 4ピクセル
  - 5: 5ピクセル
  - 6: 6ピクセル
  - 7: 7ピクセル
  - 8: 8ピクセル

## SaveMemory

省メモリーで変換する。
MakeFlat=1の場合は常に0が設定される。

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 有効にしない
  - 1: 有効にする

## OverWriteXvl

複数ファイル変換時の上書きフラグ
SaveMemory=1 かつ StoreMultiFile=0 の場合は常に2が設定される

- デフォルト値: 0
- 選択肢
  - 0: 既存の XVL ファイルを上書きしない
  - 1: 既存の XVL ファイルを上書きする
  - 2: 名前を変更する